[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IPV6 ND

カテゴリー：IPv6 / 近隣探索

`DELETE IPV6 ND=ip6add INTERFACE=interface`

ip6add: IPv6アドレス
interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

Neighbourキャッシュのダイナミックおよびスタティックエントリーを削除する。

パラメーター

ND: IPv6アドレス

INTERFACE: IPv6インターフェース名

例

``■ VLAN white配下のIPv6アドレス3ffe:b80:3c:10::eのホストの情報を、Neighbourキャッシュから削除する。
`DELETE IPV6 ND=3ffe:b80:3c:10::e INTERFACE=vlan-white`

関連コマンド

ADD IPV6 ND
RESET IPV6 NDCACHE
SHOW IPV6 NDCACHE

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H