[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE FRAMERELAY LI

カテゴリー：フレームリレー / 論理インターフェース

`DELETE FRAMERELAY=fr-interface LI=logical-interface`

fr-interface: フレームリレーインターフェース番号（0〜63）
logical-interface: フレームリレー論理インターフェース番号（FRLI。1〜1023）

フレームリレーインターフェースから論理インターフェース（FRLI）を削除する。
論理インターフェースにIPアドレスが割り当てられているときは削除できない。

パラメーター

FRAMERELAY: フレームリレーインターフェース番号

LI: 論理インターフェース番号

関連コマンド

ADD FRAMERELAY LI
DISABLE FRAMERELAY LI DEBUG
ENABLE FRAMERELAY LI DEBUG
SHOW FRAMERELAY LI

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H