[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET DHCP6 POLICY

カテゴリー：DHCPv6サーバー / DHCPv6ポリシー（構成情報）

`SET DHCP6 POLICY=name [DNSSERVER=ipv6add[,ipv6add]] [DOMAINNAME=domain-name[,...]] [PREFERENCE=0..255] [SERVER=ipv6add] [T1TIME=seconds] [T2TIME=seconds]`

name: DHCPポリシー名（1〜15文字。大文字小文字を区別しない）
ipv6add: IPv6アドレス
domain-name: ドメイン名
seconds: 秒（60〜4294967295）

DHCPv6ポリシーの設定情報を変更する。

パラメーター

POLICY: DHCPポリシー名

DNSSERVER: DNSサーバー（RFC1035）のIPアドレス。優先度の高い順に列挙する。

DOMAINNAME: 名前解決に使用するドメイン名

PREFERENCE: DHCPv6サーバーの優先順位を指定する。複数のDHCPv6サーバーがある場合にクライアントから利用される。デフォルトは0

SERVER: サーバーのユニキャストアドレス

T1TIME: アドレス割り当てからRENEWING状態に入るまでの時間

T2TIME: アドレス割り当てからREBINDING状態に入るまでの時間

関連コマンド

ADD DHCP6 POLICY
DELETE DHCP6 POLICY
DESTROY DHCP6 POLICY
SHOW DHCP6 POLICY

参考

RFC3315, Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6(DHCPv6)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H