[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IP ROUTE

カテゴリー：IP / 経路制御（スタティック）

`ENABLE IP ROUTE {CACHE|COUNT|MULTIPATH}`

IPルートキャッシュ、ルートカウンター、等価コストマルチパス（ECMP）ルーティングを有効にする。
なお、WANロードバランス機能が有効のときは、等価コストマルチパスルーティング（ECMP）を有効にできない。WANロードバランス機能を無効にするには、DISABLE WANLBコマンドを使う。

パラメーター

CACHE: ルートキャッシュを有効にする。デフォルトは有効。

COUNT: ルートカウンターを有効にする。デフォルトは無効。

MULTIPATH: 等価コストマルチパス（ECMP）ルーティングを有効にする。デフォルトは有効。

関連コマンド

DISABLE IP ROUTE
DISABLE WANLB
SHOW IP ROUTE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H