[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP COMMUNITYLIST

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`SHOW IP COMMUNITYLIST[=1..99]`

コミュニティーフィルターの情報を表示する。

パラメーター

COMMUNITYLIST: コミュニティーフィルターの番号。省略時は有効なエントリーを持つすべてフィルターが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip communitylist
    IP Community lists

    List  Entry       Community List
    ------------------------------------------------------------
    1     1           Include 1000
    ------------------------------------------------------------

表 1
List | コミュニティーフィルター番号
Entry | エントリー番号
Community list | マッチ条件（コミュニティー番号のリスト）とマッチ時のアクション

関連コマンド

ADD IP COMMUNITYLIST
DELETE IP COMMUNITYLIST

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H