[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE L2TP CALL

カテゴリー：L2TP / L2TPコール

`DELETE L2TP CALL=call-name`

call-name: コール名（1〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能。大文字小文字を区別しない）

L2TPコールを削除する。

パラメーター

CALL: L2TPコール名

関連コマンド

ACTIVATE L2TP CALL
ADD L2TP CALL
DEACTIVATE L2TP CALL
SET L2TP CALL
SHOW L2TP CALL

参考

RFC2661, Layer Two Tunnelling Protocol "L2TP"

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H