[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ACTIVATE FLASH COMPACTION

カテゴリー：運用・管理 / 記憶装置とファイルシステム

`ACTIVATE FLASH COMPACTION`

フラッシュメモリーのコンパクション（メモリー上のゴミ削除）を実行する。
コンパクションが完了するまで（コンソールに「Flash compaction successfully completed.」と表示されるまで）、電源断や再起動、フラッシュメモリーに対する操作（ファイル作成、編集、リネーム、削除など）を行ってはならない。コンパクションは必要に応じて自動的に行われるので、通常このコマンドを使う必要はない。

入力・出力・画面例

    Manager bulbul> activate flash compaction

    Info (1031260): Flash compacting...
    DO NOT restart the router, or power down until compaction is completed.

    Manager bulbul>
    Info (1031261): Flash compaction successfully completed.

備考・注意事項

ファイルダウンロード時にフラッシュメモリーの空き容量が足らないというメッセージが表示される場合は、本コマンドを実行してみるとよい。
コンパクション中は、絶対にシステム再起動や電源断、フラッシュメモリーに対する操作（ファイル作成、編集、リネーム、削除など）を行わないこと。

関連コマンド

SHOW FFILE
SHOW FLASH

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H