## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  105 L2TP＋IPsecによるリモートアクセス型VPN（LNS/LAC）
##  ルーターA（LAC）のコンフィグ
##
## 「#」で始まる行は、コンソールから入力しないと意味を持たないコマンドです。

ADD USER=secoff PASS=secoff PRIVILEGE=SECURITYOFFICER
ENABLE L2TP
ENA L2TP SERVER=LAC
ADD L2TP USER=REMOTE ACTION=DATABASE PASS=Password! IP=200.100.11.10
CREATE PPP=0 OVER=eth0-ANY
SET PPP=0 OVER=eth0-ANY BAP=OFF USERNAME="user@ispA" PASSWORD="isppasswdA" LQR=OFF ECHO=ON
CREATE PPP TEMPLATE=1 BAP=OFF AUTHENTICATION=CHAP
ADD PPP ACSERVICE=REMOTE TEMPLATE=1 ACINTERFACE=vlan1 MAXSESSION=2
ENABLE PPP ACCESSCONCENTRATOR
ENABLE IP
ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.100 MASK=255.255.255.255
ADD IP ROU=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXT=0.0.0.0
# CREATE ENCO KEY=1 TYPE=GENERAL VALUE="secret"
CREATE ISAKMP POLICY="i" PEER=200.100.11.10 KEY=1 SENDN=TRUE
CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTOCOL=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA MODE=TRANSPORT
CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEYMAN=ISAKMP STRING="1"
CREATE IPSEC POLICY="isa" INT=ppp0 ACTION=PERMIT LPORT=500 RPORT=500 TRANSPORT=UDP
CREATE IPSEC POLICY="vpn" INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1 PEER=200.100.11.10
SET IPSEC POLICY="vpn" LAD=192.168.100.100 LPORT=1701 RAD=200.100.11.10 RPORT=1701 TRANSPORT=UDP
ENABLE IPSEC
ENABLE ISAKMP
# LOGIN SECOFF
# ENABLE SYSTEM SECURITY_MODE
