[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE WANLB RESOURCE

カテゴリー：WANロードバランス / 一般コマンド

`DELETE WANLB RESOURCE={ALL|interface}`

interface: IPインターフェース名（ethX、pppX）

指定したIPインターフェースを、WANロードバランス機能による負荷分散の対象から外す。
本コマンドを実行するには、該当インターフェースの状態がDOWNでなくてはならない（SHOW WANLB RESOURCEコマンドで確認）。また、該当インターフェースにセッションが割り当てられていてはならない（SHOW WANLB SESSIONコマンドで確認）。
したがって、本コマンドを実行するための手順は、(1) DISABLE WANLB RESOURCEコマンドを実行 (2) セッションがすべて削除されるのを待つ (3) 本コマンドを実行する、となる。

パラメーター

RESOURCE: WAN側IPインターフェース。ALLは、現在負荷分散の対象となっているすべてのインターフェースを意味する。

関連コマンド

ADD WANLB RESOURCE
DISABLE WANLB RESOURCE
ENABLE WANLB RESOURCE
SET WANLB RESOURCE
SHOW WANLB RESOURCE
SHOW WANLB SESSION

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H