[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# CREATE PKI KEYUPDATEREQUEST

カテゴリー：PKI / 公開鍵更新要求

`CREATE PKI KEYUPDATEREQUEST=req-name CERTIFICATE=cert-name KEYPAIR=key-id [LOCATION={hostname|ipadd}]`

req-name: 鍵更新要求名（1〜24文字。空白を含む場合はダブルクォートで囲む）
cert-name: 証明書名（1〜24文字。空白を含む場合はダブルクォートで囲む）
key-id: 鍵番号（0〜65535）
hostname: ホスト名
ipadd: IPアドレス

CMPをサポートしている認証局（CA）に対して、発行済みの公開鍵証明書に添付されているRSA公開鍵の更新を要求する。
本コマンドを実行するには、自分の鍵ペアに対する公開鍵証明書が発行されており、それがルーターの証明書データベースに登録されている必要がある。また、公開鍵証明書が有効期限内でなくてはならない。

パラメーター

KEYUPDATEREQUEST: 更新要求を識別するための名前

CERTIFICATE: 対象となる公開鍵証明書の名前。証明書データベースの登録名を指定する。

KEYPAIR: 新しいRSA鍵ペアの番号

LOCATION: CAのホスト名またはIPアドレス

関連コマンド

DESTROY PKI KEYUPDATEREQUEST
SHOW PKI KEYUPDATEREQUEST

参考

RFC1779, A String Representation of Distinguished Names
RFC2459, Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H