[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE FIREWALL POLICY NAT

カテゴリー：ファイアウォール / ファイアウォールNAT

`DELETE FIREWALL POLICY=policy NAT={ENHANCED|STANDARD|ENAPT} INTERFACE=interface GBLINTERFACE=interface [IP=ipadd]`

policy: ファイアウォールポリシー名（1〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能）
interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）
ipadd: IPアドレス

ファイアウォールポリシーからインターフェースNATルールを削除する。

パラメーター

POLICY: ファイアウォールポリシー名

NAT: NATの種類。STANDARD、ENHANCED、ENAPTのいずれか

INTERFACE: プライベート側IPインターフェース

IP: スタティック（1対1）NAT時のプライベート側IPアドレスを指定する。NAT=STANDARDの場合のみ有効

GBLINTERFACE: グローバル側IPインターフェース

関連コマンド

ADD FIREWALL POLICY NAT
CREATE FIREWALL POLICY DYNAMIC
SHOW FIREWALL POLICY

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H