[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IPV6 FILTER

カテゴリー：IPv6 / IPv6フィルター

`DELETE IPV6 FILTER=filter-id ENTRY={entry-id|ALL}`

filter-id: フィルター番号（0〜299）
entry-id: エントリー番号（1〜）

IPv6フィルターから指定したエントリー（ルール）を削除する。

パラメーター

FILTER: フィルター番号。0〜99はトラフィックフィルター、200〜299はプライオリティーフィルター用。100〜199は欠番。

ENTRY: エントリー番号。この番号は可変なので、必ずSHOW IPV6 FILTERコマンドで確認してから指定すること（Ent.フィールド）。ALLを指定した場合は、該当するフィルターの全エントリーが削除される。

備考・注意事項

エントリーを削除しても、他のエントリーの番号は変わらない。

関連コマンド

ADD IPV6 FILTER
SET IPV6 FILTER
SHOW IPV6 FILTER

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2710, Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC2711, IPv6 Router Alert Option
RFC2894, Router Renumbering for IPv6

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H