[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE ISDN LOG

カテゴリー：ISDN / ISDNコール

`DISABLE ISDN LOG`

ISDNコールログ機能を無効にする。デフォルトは有効。
この機能は、ルーターのシステムログとは別のもので、ISDNコールに関する各種イベントを記録し、指定された非同期ポートに出力する。ログメッセージの最大数と出力先非同期ポートは、SET ISDN LOGコマンドで設定する。デフォルトでは、出力先非同期ポートが指定されていない。なお、ISDNコールに関する情報は、ルーターのシステムログにも記録される。

関連コマンド

DISABLE Q931 DEBUG
ENABLE ISDN LOG
ENABLE Q931 DEBUG
SET ISDN LOG
SHOW ISDN LOG

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H