[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IP ASPATHLIST

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`DELETE IP ASPATHLIST=1..99 [ENTRY=1..4294967295]`

ASパスフィルターからエントリーを削除する。

パラメーター

ASPATHLIST: ASパスフィルターの番号

ENTRY: フィルター内のエントリー番号。省略時はすべてのエントリーが対象となる。

例

``■ ASパスフィルター「1」からエントリー「3」を削除する。
`DELETE IP ASPATHLIST=1 ENTRY=3
` ■ ASパスフィルター「2」の全エントリーを削除する。
`DELETE IP ASPATHLIST=2`

関連コマンド

ADD IP ASPATHLIST
SHOW IP ASPATHLIST

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H