[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# RESET PIM6 INTERFACE

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / PIM

`RESET PIM6 INTERFACE=interface`

interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

指定したPIM6インターフェースをリセットする。該当インターフェースにおけるPIM6プロセスが初期化され、タイマー、経路情報はクリアされる。

パラメーター

INTERFACE: IPv6インターフェース名

関連コマンド

SET PIM6
SET PIM6 INTERFACE
SHOW PIM6

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05
draft-ietf-pim-dm-new-v2-01

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H