[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPSEC ISAKMP

カテゴリー：IPsec / 一般コマンド

`SHOW IPSEC ISAKMP`

IPsec SAごとに関連するISAKMP SAを一覧表示する。

入力・出力・画面例

    SecOff > show ipsec isakmp

    IPSEC                   ISAKMP                    Expiry Limits - hard/soft/used
    SA Id  NAT-OA           SA Id  Peer Address     DPD    ISAKMP SA Lifetime (secs)
    --------------------------------------------------------------------------------
        0  -                    1  203.179.85.33    Act    86400/82076/356
        1  -                    2  222.228.212.43   Act    86400/75590/356
        5  N/A (Tnl Mode)       7  200.200.200.254  IdlQR  600/569/304
        6  N/A (Tnl Mode)       7  200.200.200.254  IdlQR  600/569/304
       12  N/A (Tnl Mode)      13  200.200.200.254  IdlQR  600/567/291
       13  192.168.34.252      14  200.200.200.254  None   28800/27345/256
       15  10.0.0.2            16  10.255.255.3     Act    3600/3413/49
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
IPSEC SA Id | IPSec SAのID
NAT-OA | オリジナルIPアドレス。トンネルモードの場合はN/A
ISAKMP SA Id | 関連するISAKMP SAのID
Peer Address | ISAKMP SAのリモート側IPアドレス
DPD | IPsec DPDのステータス。Act（Active）、ActRx（ActiveReceive）、IdlQy（IdleQuery）、IdlQR（IdleQueryRetry）、Dead、None（IPsec DPDのモードはBOTHだが、リモート側のIPsec DPDのモードがNONE）、空白（IPsec DPDのモードがNONE）のいずれか
ISAKMP SA Lifetime | ISAKMP SAの有効期限（秒）。ハードリミット（SA削除までの期限）、ソフトリミット（SA再ネゴシエートまでの期限）、現在までに経過した秒数の順に表示される

関連コマンド

SHOW IPSEC SA
SHOW ISAKMP SA

参考

RFC2401, Security Architecture for the Internet Protocol
RFC2402, IP Authentication Header
RFC2403, The Use of HMAC-MD5-96 within ESP and AH
RFC2404, The Use of HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH
RFC2405, The ESP DES-CBC Cipher Algorithm With Explicit IV
RFC2406, IP Encapsulating Security Payload (ESP)
RFC2407, The Internet IP Security Domain of Interpretation for ISAKMP
RFC2408, Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP)
RFC2409, The Internet Key Exchange (IKE)
RFC2410, The NULL Encryption Algorithm and Its Use With IPsec
RFC2411, IP Security Document Roadmap
RFC2412, The OAKLEY Key Determination Protocol
RFC2451, The ESP CBC-Mode Cipher Algorithms
RFC2104, HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H