[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW HTTP SERVER

カテゴリー：運用・管理 / システム

`SHOW HTTP SERVER`

HTTPサーバーの設定および状態を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show http server

    HTTP Server
    -----------------------------------------------------------------
      Status ................................ Enabled
      SSL Security .......................... OFF
      SSL Key ID ............................ -
      Port .................................. 80
      Listen port ........................... Open

      Sessions opened ....................... 2
      Sessions closed ....................... 2
      Received requests ..................... 77
      Unknown requests ...................... 0
      Transmitted replies ................... 77
      Aborted replies ....................... 0
      Transmitted replies on bad session .... 0
      Authorisation successes ............... 76
      Authorisation failures ................ 1

    -----------------------------------------------------------------

表 1
Status | HTTPサーバーの状態。EnabledまたはDisabled
SSL Security | 未サポート
SSL Key ID | 未サポート
Port | HTTPサーバーのリスニングTCPポート
Listen port | リスニングTCPポートの状態（Open、Cloased）
Sessions opened | 開始したHTTPセッション数
Sessions closed | 終了したHTTPセッション数
Received requests | 受信したHTTPリクエスト（GET、POST）数
Unknown requests | 受信した未サポートのHTTPリクエスト数
Transmitted replies | 送信したHTTPレスポンス数
Aborted replies | 中止したHTTPレスポンス数
Transmitted replies on bad session | 無効なセッションに対して送信したHTTPレスポンス数
Authorisation successes | HTTP認証成功数
Authorisation failures | HTTP認証失敗数

備考・注意事項

HTTPサーバー機能はGUIサポート専用。その他の用途はサポート対象外。

関連コマンド

DISABLE HTTP SERVER
ENABLE HTTP SERVER

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H