[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE DVMRP DEBUG

カテゴリー：IPマルチキャスト / DVMRP

`DISABLE DVMRP DEBUG={ALL|GRAFT|PROBE|PRUNE|REPORT} INTERFACE=interface`

interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

DVMRPのデバッグオプションを無効にする。デフォルトはすべて無効。

パラメーター

DEBUG: 無効にするデバッグオプション。ALL（すべて）、GRAFT（Graft/Graft Ackパケット）、PROBE（Probeパケット）、PRUNE（Pruneパケット）、REPORT（Reportパケット）から選択する。

INTERFACE: デバッグ対象のIPインターフェース

関連コマンド

ENABLE DVMRP DEBUG
SHOW DVMRP

参考

draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-10

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H