[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE ISDN CALL

カテゴリー：ISDN / ISDNコール

`DELETE ISDN CALL=call-name`

call-name: コール名（1〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能。大文字小文字を区別しない）

ISDNコールを削除する。
該当コールが通信中の場合、あるいは、上位にPPPインターフェースを作成しているときは削除できない。

パラメーター

CALL: ISDNコール名

関連コマンド

ACTIVATE ISDN CALL
ADD ISDN CALL
DEACTIVATE ISDN CALL
DISABLE ISDN CALL
ENABLE ISDN CALL
SHOW ISDN CALL

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H