[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE IP SRCROUTE

カテゴリー：IP / セキュリティー

`DISABLE IP SRCROUTE`

始点経路制御（ソースルート）オプション付きIPパケットの転送を無効にする（ソースルートフィルターを有効にする）。デフォルトは無効（転送しない）。
無効設定時（ソースルートフィルター有効時）に始点経路制御オプション付きパケットを受信すると、メッセージタイプ「IPFIL」、サブタイプ「SRCRT」のログメッセージが記録される。

備考・注意事項

始点経路制御オプションは通常使われておらず、むしろ悪用される可能性があるため、デフォルト設定（無効）のまま使用することが望ましい。

関連コマンド

DISABLE IP
ENABLE IP
ENABLE IP FORWARDING
ENABLE IP SRCROUTE
SHOW IP

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H