[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# CREATE SQOS DSCPMAP

カテゴリー：QoS / 一般コマンド

`CREATE SQOS DSCPMAP=map-list [DESCRIPTION=string]`

map-list: DSCPMAP番号（0〜9999。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能)
string: 文字列（1〜100文字。空白を含む場合はダブルクォートで囲む）

DSCPMAPを作成する。
DSCPMAPは、プレマーキング、リマーキング時に参照するDSCP値と帯域クラスの書き換え対応表。プレマーキング用とリマーキング用の2種類のテーブルからなる。
プレマーキング用テーブルは、DSCP値（0〜63）をインデックスとし、各エントリーには書き換え後のDSCP値と帯域クラスが格納されている。
リマーキング用テーブルは、DSCP値（0〜63）と帯域クラス（1〜3）をインデックスとし、各エントリーには書き換え後のDSCP値と帯域クラスが格納されている。
本コマンドでDSCPMAPを作成した後は、SET SQOS DSCPMAPコマンドで各テーブルの内容を編集できる。また、作成したDSCPMAPは、CREATE SQOS POLICYコマンド、SET SQOS POLICYコマンドのDSCPMAPパラメーターに指定することで、QoSポリシーおよびQoSポリシー配下のトラフィッククラスから利用できるようになる。
なお、本コマンドでDSCPMAPを作成した直後、プレマーキング用テーブルはすべてのDSCP値を帯域クラス1にマップする設定（DSCP値は書き換えない）、リマーキング用テーブルはDSCP値も帯域クラスも一切変更しない設定になっている。

パラメーター

DSCPMAP: DSCPMAP番号。複数指定も可能。

DESCRIPTION: メモ。任意の文字列を指定できる。

例

``■ DSCPMAP「1」を作成する。
`CREATE SQOS DSCPMAP=1 DESCRIPTION="Test DSCPMAP"`

関連コマンド

CREATE SQOS POLICY
CREATE SQOS TRAFFICCLASS
DESTROY SQOS DSCPMAP
SET SQOS DSCPMAP
SET SQOS POLICY
SET SQOS TRAFFICCLASS
SHOW SQOS DSCPMAP
SHOW SQOS POLICY
SHOW SQOS TRAFFICCLASS

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H