[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# RESET SQOS COUNTERS

カテゴリー：QoS / 一般コマンド

`RESET SQOS COUNTERS POLICY[=qos-list] [DIRECTION={IN|OUT|TUNNEL}] [INTERFACE=interface]
RESET SQOS COUNTERS TRAFFICCLASS[=tc-list] [DIRECTION={IN|OUT|TUNNEL}] [INTERFACE=interface]
RESET SQOS COUNTERS CLASSIFIER[=rule-list] [DIRECTION={IN|OUT|TUNNEL}] [INTERFACE=interface]`

qos-list: QoSポリシー番号（0〜9999。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
interface: インターフェース名
tc-list: トラフィッククラス番号（0〜9999。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
rule-list: クラシファイア番号（1〜9999。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

QoS機能の統計カウンターをクリアする。

パラメーター

POLICY: QoSポリシーごとの統計情報をクリアする。QoSポリシー番号を指定したときは、指定したポリシーの統計情報だけがクリアされる。番号を指定しなかったときは、すべてのポリシーの統計情報がクリアされる。

DIRECTION: QoSの適用対象となるトラフィックの向き。IN（入力）、OUT（出力）、TUNNEL（トンネル）から選択する。これによりクリアする情報を絞り込むことができる。

INTERFACE: QoSが適用されているインターフェース。これによりクリアする情報を絞り込むことができる。

TRAFFICCLASS: トラフィッククラスごとの統計情報をクリアする。トラフィッククラス番号を指定したときは、指定したトラフィッククラスの統計情報だけがクリアされる。番号を指定しなかったときは、すべてのトラフィッククラスの統計情報がクリアされる。

CLASSIFIER: クラシファイアごとの統計情報をクリアする。クラシファイア番号を指定したときは、指定したクラシファイアの統計情報だけがクリアされる。番号を指定しなかったときは、すべてのクラシファイアの統計情報がクリアされる。

関連コマンド

SHOW SQOS COUNTERS

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H