[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE TCP

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`DELETE TCP=tcb`

tcb: TCPコネクション番号

ルーター自身と任意のIPノードとの間のアクティブな（Established）TCPコネクションを強制終了させる。

パラメーター

TCP: TCPコネクション（Transmission Control Block）番号。SHOW TCPコマンドで表示されるConnection TableのIndex値を指定する。

関連コマンド

SHOW TCP

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC793, TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H