[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET WANLB

カテゴリー：WANロードバランス / 一般コマンド

`SET WANLB [ORPHANTIMEOUT={OFF|1..65535}] [SELECTMETHOD={ROUNDROBIN|WLEASTCONNECT|WLOTTERY|WFASTRESPONSE}]`

WANロードバランス機能の動作モード、パラメーターを変更する。

パラメーター

ORPHANTIMEOUT: 負荷分散セッションのタイムアウト（秒）。セッションは、本パラメーターで指定された秒数データの送受信がないと削除される。また、インターフェースがダウンした場合にも削除される。OFFを指定した場合、セッションはタイムアウトしない。ファイアウォールを併用するときは、本パラメーターの値をファイアウォールセッションのタイムアウト値と同じかそれ以上に設定すること。

SELECTMETHOD: 動作モード。負荷分散アルゴリズムをROUNDROBIN（Round Robinモード）、WLEASTCONNECT（Weighted least connectモード）、WLOTTERY（Weighted Lotteryモード）、WFASTRESPONSE（Weighted fast responseモード）のうちから選択する。デフォルトはROUNDROBIN。WLEASTCONNECTまたはWLOTTERYを指定した場合、ADD WANLB RESOURCEコマンドでインターフェースの優先度設定を行う。

関連コマンド

ADD WANLB RESOURCE
DELETE WANLB RESOURCE
DISABLE WANLB RESOURCE
SET WANLB RESOURCE
SHOW WANLB
SHOW WANLB RESOURCE
SHOW WANLB SESSION

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H