[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW PPP TXSTATUS

カテゴリー：PPP / PPPインターフェース

`SHOW PPP[=ppp-interface] TXSTATUS`

ppp-interface: PPPインターフェース番号（0〜511）

PPPインターフェースの送信キューの状態を表示する。

パラメーター

PPP: PPPインターフェース番号

入力・出力・画面例

    Manager > show ppp txstatus

    Interface
      Parameter                                      Value
    -------------------------------------------------------
    ppp0
      Interface transmission queue length .......... 0

    eth0-any
      Packets started transmission ................. 629722
      Packets being transmitted .................... 0
      Packets lost during transmission ............. 0
      Packets finished transmission ................ 629723
      Packets discarded in pipe .................... 0
      Link transmission queue length ............... 0
      L1 Active .................................... TRUE
      Driver bandwidth (bps) ....................... 10000000
      Driver transmission delay (ms) ............... 166
      Driver transmission status ................... Ready
    -------------------------------------------------------

表 1
Interface | PPPインターフェース名
Interface transmission queue length | 現在の送信キュー長
physical-interface | PPPインターフェースを構成する物理リンク
Packets started transmission | 上位層から送信を要求されたパケットの数。送信前に破棄されたものを含む
Packets being transmitted | 送信中のパケット数
Packets lost during transmission | 送信中に失われたパケットの数
Packets finished transmission | 送信完了を確認したパケットの数
Packets discarded in pipe | 破棄したパケットの数
Link transmission queue length | 物理リンクの送信キュー長
Driver bandwidth (bps) | 物理層ドライバーの帯域幅（bps）
Driver transmission delay (ms) | 物理層ドライバーの送信遅延（ms）
Driver transmission status | 物理層ドライバーの状態（busyまたはready）

関連コマンド

SET PPP
SHOW PPP

参考

RFC1331, The Point-to-Point Protocol (PPP) for the Transmission of Multi-protocol Datagrams over Point-to-Point Links
RFC1332, The PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
RFC1333, PPP Link Quality Monitoring
RFC1334, PPP Authentication Protocols
RFC1548, The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC1549, PPP in HDLC Framing
RFC1570, PPP LCP Extensions
RFC1638, PPP Bridging Control Protocol (BCP)
RFC1661, The Point-to-Point Protocol (PPP)
RFC1662, PPP in HDLC-like Framing
RFC1877, PPP Internet Protocol Control Protocol Extensions for Name Server Addresses
RFC2516, A Method for Transmitting PPP Over Ethernet (PPPoE)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H