## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  181 マルチグループVRRP設定（VLAN使用）
##  ルーターBのコンフィグ

CREATE VLAN=VLAN10 VID=10
CREATE VLAN=VLAN20 VID=20
ADD VLAN=VLAN10 PORT=1-2
ADD VLAN=VLAN20 PORT=3-4
ENABLE IP
ADD IP INT=ETH0 IP=192.168.2.10
ADD IP INT=VLAN10 IP=192.168.10.10
ADD IP INT=VLAN20 IP=192.168.20.10
ENABLE VRRP
CREATE VRRP=10 OVER=VLAN10 IPADDRESS=192.168.10.100
CREATE VRRP=20 OVER=VLAN20 IPADDRESS=192.168.20.100 PRIORITY=101
CREATE VRRP=1 OVER=ETH0 IPADDRESS=192.168.2.100
ADD VRRP=20 MONITOREDINTERFACE=ETH0 NEWPRIORITY=99
