[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE GRE

カテゴリー：GRE / 一般コマンド

`DELETE GRE=gre-number ENTRY={entry-id|ALL}`

gre-number: GREフィルター番号（1〜100）
entry-id: エントリー番号（1〜）

GREフィルターからトンネリング対象パケットの条件（エントリー）を削除する。

パラメーター

GRE: GREフィルター番号

ENTRY: GREフィルター内のエントリー番号。ALLを指定した場合は、すべてのエントリーが削除される。

関連コマンド

ADD GRE
DELETE GRE TUNNEL
SET GRE
SHOW GRE
SHOW GRE TUNNEL

参考

RFC1701, Generic Routing Encapsulation (GRE)
RFC1702, Generic Routing Encapsulation over IPv4 networks

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H