[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE VRRP

カテゴリー：VRRP / 一般コマンド

`DELETE VRRP=vr-identifier IPADDRESS=ipadd`

vr-identifier: バーチャルルーターID（VRID。1〜255）
ipadd: IPアドレス

バーチャルルーターからセカンダリーIPアドレスを削除する。
プライマリーIPアドレスを削除したり、変更したりすることはできない。

パラメーター

VRRP: バーチャルルーターID（VRID）

IPADDRESS: セカンダリーIPアドレス

備考・注意事項

セカンダリーIPアドレス削除時は、同一VRIDのすべてのルーターから削除すること。

関連コマンド

ADD VRRP
DISABLE VRRP
SHOW VRRP

参考

RFC2338, Virtual Router Redundancy Protocol

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H