[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP ICMPREPLYMSG

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`SHOW IP ICMPREPLYMSG`

ICMPメッセージの送信/非送信設定を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip icmpreplymsg

    SHOW IP ICMP REPLY MESSAGES
    --------------------------------------------------------------------------------
    ICMP REPLY MESSAGES:
      Network Unreachable ................ disabled
      Host Unreachable ................... disabled
      Redirect ........................... enabled
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
ICMP REPLY MESSAGES | 設定変更可能なICMPメッセージと送信（enabled）/非送信（disable）

関連コマンド

DISABLE IP ICMPREPLYMSG
ENABLE IP ICMPREPLYMSG

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H