[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE SWITCH PORT

カテゴリー：インターフェース / スイッチポート

`DISABLE SWITCH PORT={port-list|ALL} [LINK={DISABLE|ENABLE}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能)

スイッチポートをディセーブルにする。

パラメーター

PORT: ポート番号

LINK: DISABLEを指定するとポートが物理的にリンクダウンする。LINKパラメーターを省略、またはENABLEを指定した場合、ポートはリンクアップの状態となる。

備考・注意事項

本コマンドを実行してリンクアップしているポートの無効設定を行なうと、フォワーディングデータベース（FDB）に登録されているすべてのポートのダイナミックエントリーが削除される。

関連コマンド

ENABLE SWITCH PORT
SHOW SWITCH PORT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H