[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE VRRP

カテゴリー：VRRP / 一般コマンド

`DISABLE VRRP[={vr-identifier|ALL}]`

vr-identifier: バーチャルルーターID（VRID。1〜255）

VRRP（Virtual Router Redundancy Protocol）モジュールを無効にする。あるいは、指定したバーチャルルーターを無効にする。

パラメーター

VRRP: バーチャルルーターID。指定時は、該当するバーチャルルーターを無効にする。省略時は、VRRPモジュール全体を無効にする。デフォルトでは、VRRPモジュールは無効。作成直後のバーチャルルーターは有効になっている。

関連コマンド

DESTROY VRRP
ENABLE VRRP
SET VRRP
SHOW VRRP

参考

RFC2338, Virtual Router Redundancy Protocol

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H