[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW GRE TUNNEL

カテゴリー：GRE / 一般コマンド

`SHOW GRE TUNNEL`

GREトンネルの一覧を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show gre tunnel

    ---------------------------------------------
         Tunnel Remote End     GRE Key
    ---------------------------------------------
         10.1.1.1              DEADBEAF
         10.2.1.1              FEEDBEAF
         10.3.1.1              BEBEEBEE
    ---------------------------------------------

表 1
Tunnel Remote End | GREパケットの送信先IPアドレス（対向ルーターのIPアドレス）
GRE Key | トンネル鍵（16進数）

関連コマンド

ADD GRE TUNNEL
DELETE GRE TUNNEL
SET GRE TUNNEL

参考

RFC1701, Generic Routing Encapsulation (GRE)
RFC1702, Generic Routing Encapsulation over IPv4 networks

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H