[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET L2TP PASSWORD

カテゴリー：L2TP / 一般コマンド

`SET L2TP PASSWORD={password|NONE}`

password: パスワード（1〜31文字。英数字。大文字小文字を区別する）

L2TPサーバーのパスワードを設定する。
このパスワードは、他のルーターが自分に向けてトンネルを張ろうとしたときに、相手を認証するためのもの。

パラメーター

PASSWORD: L2TPサーバーパスワード。他のL2TPサーバーからトンネル確立要求があったときに相手を認証するために使用される。デフォルトはパスワードなし。NONEを指定すると、パスワードが削除される。

備考・注意事項

本コマンドでパスワードを設定しても、内部的にはADD L2TP PASSWORDコマンドに変換されて保存される。したがって、本コマンド実行後にCREATE CONFIGコマンドで設定をファイルに保存すると、ADD L2TP PASSWORDコマンドに変換されて保存される。

関連コマンド

ADD L2TP PASSWORD
DELETE L2TP PASSWORD
SHOW L2TP

参考

RFC2661, Layer Two Tunnelling Protocol "L2TP"

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H