[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW RSVP COUNTER

カテゴリー：RSVP / 一般コマンド

`SHOW RSVP COUNTER`

RSVPモジュールの統計カウンターを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show rsvp counter

    RSVP Counters
    -------------------------------------------------------------------------------
    Packets:
      inPath ......................... 63       outPath ....................... 109
      inResv ......................... 91       outResv ....................... 107
      inPathErr ....................... 0       outPathErr ...................... 0
      inResvErr ....................... 0       outResvErr ..................... 54
      inPathTear ..................... 12       outPathTear .................... 12
      inResvTear ...................... 3       outResvTear ..................... 0
      inResvConf ...................... 0       outResvConf .................... 18
      fwdResv ......................... 0       fwdPathErr ...................... 0
      fwdResvErr ...................... 0       fwdResvTear ..................... 0

    Errors:
      errVersion ...................... 0       errChecksum ..................... 0
      errLength ....................... 0       errBadObject .................... 0
      errOrder ........................ 0       errUnknownObject ................ 0
      errNoSession .................... 0       errNoStyle ...................... 0
      errNoFlowDesc ................... 0       errBadStyle ..................... 0
      errDestPortConflict ............. 0       errSrcPortConflict .............. 0
      errNoSessionState .............. 51       errStyleConflict ................ 0
      errNoPathState .................. 0       errTTLZero ...................... 0
      errNoRoute ...................... 0
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
inPath | Pathメッセージ受信数
inResv | Resvメッセージ受信数
inPathErr | PathErrメッセージ受信数
inResvErr | ResvErrメッセージ受信数
inPathTear | PathTearメッセージ受信数
inResvTear | ResvTearメッセージ受信数
inResvConf | ResvConfメッセージ受信数
fwdResv | Resvメッセージ転送数
fwdResvErr | ResvErrメッセージ転送数
outPath | Pathメッセージ送信数
outResv | Resvメッセージ送信数
outPathErr | PathErrメッセージ送信数
outResvErr | ResvErrメッセージ送信数
outPathTear | PathTearメッセージ送信数
outResvTear | ResvTearメッセージ送信数
outResvConf | ResvConfメッセージ送信数
fwdPathErr | PathErrメッセージ転送数
fwdResvTear | ResvTearメッセージ転送数
errVersion | 受信したRSVPメッセージのうち、バージョン番号が不正であったものの数
errLength | 受信したRSVPメッセージのうち、オブジェクトの長さが適切でなかったものの数
errOrder | 受信したRSVPメッセージのうち、オブジェクトの順序が適切でなかったものの数
errNoSession | 受信したRSVPメッセージのうち、SESSIONオブジェクトが含まれていなかったものの数
errNoFlowDesc | 受信したRSVPメッセージのうち、必須のFLOWDESCオブジェクトが含まれていなかったものの数
errDestPortConflict | 受信したRSVPメッセージのうち、セッションポートに矛盾があったものの数
errNoSessionState | 受信したRSVPメッセージのうち、存在しないセッションを指定していたものの数
errNoPathState | 受信したRSVPメッセージのうち、存在しないPathを指定していたものの数
errNoRoute | 送信対象RSVPメッセージのうち、経路がないため送信できなかったものの数
errChecksum | 受信したRSVPメッセージのうち、チェックサムエラーがあったものの数
errBadObject | 受信したRSVPメッセージのうち、不正なオブジェクトを含んでいたものの数
errUnknownObject | 受信したRSVPメッセージのうち、不明なオブジェクトを含んでいたため破棄されたものの数
errNoStyle | 受信したRSVPメッセージのうち、必須のSTYLEオブジェクトが含まれていなかったものの数
errBadStyle | 受信したRSVPメッセージのうち、STYLEオブジェクトの形式が不正であったものの数
errSrcPortConflict | 受信したRSVPメッセージのうち、始点ポートに矛盾があったものの数
errStyleConflict | 受信したRSVPメッセージのうち、予約状態情報との間で帯域予約形態に矛盾があったものの数
errTTLZero | 受信したPathTearメッセージのうち、TTLが0であったものの数

関連コマンド

SHOW RSVP
SHOW RSVP INTERFACE
SHOW RSVP PATH
SHOW RSVP RESV

参考

RFC1112, Host Extensions for IP Multicasting
RFC1812, Requirements for IP Version 4 Routers
RFC2205, Resource ReSerVation Protocol (RSVP) -- Version 1 Functional Specification
RFC2211, Specification of the Controlled-Load Network Element Service

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H