[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE IP INTERFACE

カテゴリー：IP / IPインターフェース

`DISABLE IP INTERFACE=interface`

interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

IPインターフェースを一時的に無効にする。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース

関連コマンド

ADD IP INTERFACE
DELETE IP INTERFACE
ENABLE IP INTERFACE
RESET IP INTERFACE
SET IP INTERFACE
SHOW IP INTERFACE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H