[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SQOS DSCPMAP

カテゴリー：QoS / 一般コマンド

`SHOW SQOS DSCPMAP[={map-list|ALL}] [{FULL|SUMMARY}]`

map-list: DSCPMAP番号（0〜9999。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能)

DSCPMAPの設定内容を表示する。

パラメーター

DSCPMAP: DSCPMAP番号。

FULL: DSCPMAPの内容を詳細に表示させたいときに指定する。

SUMMARY: DSCPMAPの内容を簡潔に表示させたいときに指定する。

入力・出力・画面例

    Manager > show sqos dscpmap

    Id
    Map  Description                                        Policy Refs
    -----------------------------------------------------------------------------
       0 Test DSCPMAP                                       0
       1 Default setting

    Manager > show sqos dscpmap=0

                                 Remarking
                                 ------------------------------------------
                  Premarking     BW Class 1     BW Class 2     BW Class 3
                  ------------   ------------   ------------   ------------
    Id     Old    New     New    New     New    New     New    New     New
    Map    DSCP   BWClass DSCP   BWClass DSCP   BWClass DSCP   BWClass DSCP
    -----------------------------------------------------------------------
       0
              0         1    1         1    2         2    4         3    8
              1         1    1         1    2         2    4         3    8
              2         1    1         1    2         2    4         3    8
              3         1    1         1    2         2    4         3    8
              4         1    1         1    2         2    4         3    8
              5         1    1         1    2         2    4         3    8
              6         1    1         1    2         2    4         3    8
              7         1    1         1    2         2    4         3    8
              8         1    1         1    2         2    4         3    8
              9         1    1         1    2         2    4         3    8
             10         1    1         1    2         2    4         3    8
             11         1    1         1    2         2    4         3    8
             12         1    1         1    2         2    4         3    8
             13         1    1         1    2         2    4         3    8
             14         1    1         1    2         2    4         3    8
             15         1    1         1    2         2    4         3    8
             16         1    1         1    2         2    4         3    8
             17         1    1         1    2         2    4         3    8
             18         1    1         1    2         2    4         3    8
             19         1    1         1    2         2    4         3    8
             20         1    1         1    2         2    4         3    8
             21         1    1         1    2         2    4         3    8
             22         1    1         1    2         2    4         3    8
             23         1    1         1    2         2    4         3    8
             24         1    1         1    2         2    4         3    8
             25         1    1         1    2         2    4         3    8
             26         1    1         1    2         2    4         3    8
             27         1    1         1    2         2    4         3    8
             28         1    1         1    2         2    4         3    8
             29         1    1         1    2         2    4         3    8
             30         1    1         1    2         2    4         3    8
             31         1    1         1    2         2    4         3    8
             32         1    2         1    2         2    4         3    8
             33         1    2         1    2         2    4         3    8
             34         1    2         1    2         2    4         3    8
             35         1    2         1    2         2    4         3    8
             36         1    2         1    2         2    4         3    8
             37         1    2         1    2         2    4         3    8
             38         1    2         1    2         2    4         3    8
             39         1    2         1    2         2    4         3    8
             40         1    2         1    2         2    4         3    8
             41         1    2         1    2         2    4         3    8
             42         1    2         1    2         2    4         3    8
             43         1    2         1    2         2    4         3    8
             44         1    2         1    2         2    4         3    8
             45         1    2         1    2         2    4         3    8
             46         1    2         1    2         2    4         3    8
             47         1    2         1    2         2    4         3    8
             48         1    2         1    2         2    4         3    8
             49         1    2         1    2         2    4         3    8
             50         1    2         1    2         2    4         3    8
             51         1    2         1    2         2    4         3    8
             52         1    2         1    2         2    4         3    8
             53         1    2         1    2         2    4         3    8
             54         1    2         1    2         2    4         3    8
             55         1    2         1    2         2    4         3    8
             56         1    2         1    2         2    4         3    8
             57         1    2         1    2         2    4         3    8
             58         1    2         1    2         2    4         3    8
             59         1    2         1    2         2    4         3    8
             60         1    2         1    2         2    4         3    8
             61         1    2         1    2         2    4         3    8
             62         1    2         1    2         2    4         3    8
             63         1    2         1    2         2    4         3    8

表 1：SUMMARY表示
Id Map | DSCPMAP番号
Description | DSCPMAPのメモ
Policy Refs | このDSCPMAPを使用しているQoSポリシー

表 2：FULL表示
Id Map | DSCPMAP番号
Old DSCP | テーブルのインデックスとしてのDSCP値
Premarkingセクション | プレマーキング用テーブルの内容が表示される
New BWClass | 新しく割り当てる帯域クラス
New DSCP | 書き換え後のDSCP値
Remarkingセクション | リマーキング用テーブルの内容が表示される
BW Class 1 | テーブルのインデックスとしての帯域クラス。この列には帯域クラス1のパケットに割り当てる新しい帯域クラス（New BWClass）とDSCP値（New DSCP）が表示される
BW Class 2 | テーブルのインデックスとしての帯域クラス。この列には帯域クラス2のパケットに割り当てる新しい帯域クラス（New BWClass）とDSCP値（New DSCP）が表示される
BW Class 3 | テーブルのインデックスとしての帯域クラス。この列には帯域クラス3のパケットに割り当てる新しい帯域クラス（New BWClass）とDSCP値（New DSCP）が表示される
New BWClass | 新しく割り当てる帯域クラス
New DSCP | 書き換え後のDSCP値

関連コマンド

CREATE SQOS DSCPMAP
SET SQOS DSCPMAP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H