[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE WANLB HEALTHCHECK

カテゴリー：WANロードバランス / 一般コマンド

`ENABLE WANLB HEALTHCHECK`

WANロードバランスのヘルスチェック機能（各インターフェースの接続状態を定期的に確認）を有効にする。ヘルスチェック機能を有効にすると、WANロードバランスのインターフェースからヘルスチェック用ホストに対してICMPエコー要求が送信され、応答時間によりWeighted fast responseモードの負荷分散が行われる。デフォルトは無効。

関連コマンド

ADD WANLB HEALTHCHECK
DISABLE WANLB HEALTHCHECK
SHOW WANLB HEALTHCHECK

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H