[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPV6 UDP

カテゴリー：IPv6 / 一般コマンド

`SHOW IPV6 UDP`

IPv6のUDPセッションの情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipv6 udp

       Local port     Local address                 Remote port    Process
    --------------------------------------------------------------------------
       51650          fe81::230:84ff:fe6a:ef68      6219           TFTP
    --------------------------------------------------------------------------

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2893, Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H