[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET ENCO KEY

カテゴリー：暗号・圧縮 / 一般コマンド

`SET ENCO KEY=key-id [DESCRIPTION=string] [IPADDRESS=ipadd] [MODULE=module-id]`

key-id: 鍵番号（0〜65535）
string: 文字列（1〜25文字。空白を含む場合はダブルクォートで囲む）
ipadd: IPアドレス
module-id: モジュール名またはモジュール番号（0〜255）

既存鍵の説明、IPアドレス、関連モジュールを変更する。

パラメーター

KEY: 鍵番号

DESCRIPTION: 鍵の説明

IPADDRESS: 鍵に関連付けるIPアドレス。ISAKMPとSSHは、通信相手のRSA鍵を探すときにこの値を用いる。

MODULE: 鍵に関連付けるモジュール。

関連コマンド

CREATE ENCO KEY
DESTROY ENCO KEY
SHOW ENCO KEY

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H