[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IP POOL

カテゴリー：IP / IPアドレスプール

`SHOW IP POOL[=pool-name] [IP=ipadd[-ipadd]] [SUMMARY]`

pool-name: IPプール名（1〜15文字）
ipadd: IPアドレス

IPアドレスプールの情報を表示する。

パラメーター

POOL: 表示するプールの名前を指定する。無指定時はすべてのプールが表示される。

IP: 表示するプールアドレスの範囲を限定する。ハイフン区切りで範囲指定が可能

SUMMARY: 本オプション指定時はIPプールのサマリー情報だけを表示する。

入力・出力・画面例

    IP Pool
    --------------------------------------------------------------------------------
    Pool Name: dialin ( 192.168.1.1 - 192.168.1.8 )
    Number of requests ........................ 102
    Request successes ......................... 101
    Request failures .......................... 1
    Number in use ............................. 5
    IP Address Interface Status Start Time End time
    192.168.1.1 PPP0 inuse 24-Jun-1999 15:21:58
    192.168.1.2 PPP1 free  24-Jun-1999 10:02:04 24-Jun-1999 16:23:50
    192.168.1.3 PPP2 inuse 24-Jun-1999 15:32:17
    192.168.1.4 PPP3 inuse 24-Jun-1999 15:36:01
    192.168.1.5 PPP4 inuse 24-Jun-1999 15:37:46
    192.168.1.6 PPP5 inuse 24-Jun-1999 15:51:06
    192.168.1.7 PPP6 free 24-Jun-1999 15:59:51 24-Jun-1999 16:03:11
    192.168.1.8       free never used
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Pool Name | IPプール名およびプールされているIPアドレスの範囲
Number of requests | IPプールに対するアドレス割り当て要求の回数
Request successes | IPアドレス割り当てに成功した回数
Request failures | IPアドレス割り当てに失敗した回数
Number in use | 使用中のプールアドレス数
IP Address | プールされているIPアドレス
Interface | 前回アドレス割り当てを要求したインターフェース
Status | 割り当て状況。inuseまたはfree
Start Time | 割り当て開始日時
End Time | 割り当て解除日時

関連コマンド

CREATE IP POOL
DESTROY IP POOL

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H