[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD SQOS TRAFFICCLASS CLASSIFIER

カテゴリー：QoS / 一般コマンド

`ADD SQOS TRAFFICCLASS=tc-id CLASSIFIER=rule-list`

tc-id: トラフィッククラス番号（0〜9999）
rule-list: クラシファイア番号（1〜9999。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

トラフィッククラスにクラシファイア（汎用パケットフィルター）を割り当てる。

パラメーター

TRAFFICCLASS: トラフィッククラス番号。

CLASSIFIER: クラシファイア番号。複数指定も可能。

例

``■ トラフィッククラス212にクラシファイア111〜112を割り当てる。これにより、クラシファイア111、112のどちらかにマッチするパケットは、トラフィッククラス212に分類される。
`ADD SQOS TRAFFICCLASS=212 CLASSIFIER=111-112`

備考・注意事項

子クラスを持つトラフィッククラス（中間トラフィッククラス）にはクラシファイアを割り当てられない。

関連コマンド

CREATE CLASSIFIER
CREATE SQOS TRAFFICCLASS
DELETE SQOS TRAFFICCLASS CLASSIFIER
SHOW CLASSIFIER
SHOW SQOS TRAFFICCLASS

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H