[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET INTERFACE TRAPLIMIT

カテゴリー：インターフェース / 一般コマンド

`SET INTERFACE={ifindex|interface|DYNAMIC} TRAPLIMIT=1..60`

ifindex: インターフェースインデックス（MIBのifIndex）
interface: インターフェース名

1分間に生成されるインターフェースリンクトラップの最大数を設定する。

パラメーター

INTERFACE: インターフェースのifIndexまたはインターフェース名。DYNAMICを指定した場合は、すべてのダイナミックインターフェースが対象となる。ifIndexおよびインターフェース名は、SHOW INTERFACEコマンドで確認できる。

TRAPLIMIT: 1分間に生成されるリンクトラップの最大数。デフォルトは20。

例

``■ eth0インターフェースのトラップ発生数を1分当たり10個までに制限する。
`SET INTERFACE=eth0 TRAPLIMIT=10`

関連コマンド

DISABLE INTERFACE LINKTRAP
ENABLE INTERFACE LINKTRAP
SHOW INTERFACE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H