[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE TELNET SERVER

カテゴリー：運用・管理 / ターミナルサービス

`ENABLE TELNET SERVER`

Telnetサーバー機能を有効にする。デフォルトは有効。
本製品のTelnetサーバーは、IPv6が有効であればIPv6経由での接続も受け入れる。

関連コマンド

DISABLE TELNET SERVER
SHOW TELNET

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC854, TELNET PROTOCOL SPECIFICATION
RFC855, TELNET OPTION SPECIFICATIONS
RFC856, TELNET BINARY TRANSMISSION
RFC857, TELNET ECHO OPTION
RFC858, TELNET SUPPRESS GO AHEAD OPTION
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC1091, Telnet Terminal-Type Option
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H