[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET SNMP TRAPDELAY

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`SET SNMP TRAPDELAY=10..600`

起動時におけるすべてのSNMP トラップを送信するタイミングを設定する。

パラメーター

TRAPDELAY: すべてのSNMP トラップを送信するタイミングを遅らせる時間（秒）。デフォルトは10 秒。

参考

RFC1157, A Simple Network Management Protocol (SNMP)
RFC1213, Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets: MIB-II

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H