## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  158 マルチグループVRRP設定
##  ルーターAのコンフィグ

ENABLE IP
ADD IP INT=ETH0 IP=192.168.1.1
ADD IP INT=ETH1 IP=192.168.2.1
ENABLE VRRP
CREATE VRRP=1 OVER=ETH0 IPADDRESS=192.168.1.100 PRIORITY=101
CREATE VRRP=2 OVER=ETH0 IPADDRESS=192.168.1.200
CREATE VRRP=3 OVER=ETH1 IPADDRESS=192.168.2.100 PRIORITY=101
ADD VRRP=1 MONITOREDINTERFACE=ETH1 NEWPRIORITY=99
ADD VRRP=3 MONITOREDINTERFACE=ETH0 NEWPRIORITY=99
