[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW ISDN CLILIST

カテゴリー：ISDN / ISDNコール

`SHOW ISDN CLILIST[=0..99]`

発番号リストの内容を表示する。

パラメーター

CLILIST: 発番号リスト番号。省略時はすべてのリストが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show isdn clilist

    ISDN CLI list 0
    Total fails: 5
    Number                            Matches
    --------------------------------------------
    045660234                                 12
    3432115                                    1
    --------------------------------------------

    ISDN CLI list 1
    Total fails: 104
    Number                            Matches
    --------------------------------------------
    3430803                                  124
    3430804                                   59
    --------------------------------------------

表 1
ISDN CLI list | 発番号リスト番号
Total fails | 発番号検索に失敗した回数（一致する番号が見つからなかった回数）
Number | ISDN番号
Matches | 該当エントリーに一致した回数

関連コマンド

ADD ISDN CLILIST
DELETE ISDN CLILIST

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H