[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE LOG OUTPUT

カテゴリー：運用・管理 / ログ

`DELETE LOG OUTPUT={TEMPORARY|output-id} FILTER={ALL|entry-id}`

output-id: ログ出力ID（1〜20）
entry-id: エントリー番号（1〜）

ログ出力先の定義からメッセージフィルターエントリーを削除する。

パラメーター

OUTPUT: ログ出力先ID。1〜20の任意の番号か、特殊なキーワード「TEMPORARY」（RAM）を指定する。

FILTER: メッセージフィルターのエントリー番号。ALLを指定した場合は、指定したログ出力定義からすべてのフィルターエントリーが削除される。

例

``■ ログ出力先定義「1」から、メッセージフィルターエントリー「2」を削除する。
`DELETE LOG OUTPUT=1 FILTER=2
` ■ ログ出力先定義「2」から、すべてのフィルターエントリーを削除する。
`DELETE LOG OUTPUT=2 FILTER=ALL`

関連コマンド

ADD LOG OUTPUT
SHOW LOG OUTPUT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H