[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE UPNP

カテゴリー：ファイアウォール / UPnP

`ENABLE UPNP`

UPnP（Universal Plug and Play）モジュールを有効にする。デフォルトは無効。
UPnP機能を使用するには、本コマンドでモジュールを有効にするだけでなく、ADD FIREWALL POLICY INTERFACEコマンドのUPNPTYPEパラメーターでUPnPを使用するインターフェースを指定し、SET FIREWALL POLICYコマンドのUPNPパラメーターでポリシーに対してもUPnPを有効化する必要がある。

備考・注意事項

UPnPを使用するときは、DHCPサーバー機能を有効化して、LAN側クライアントがDHCPでIPアドレスを取得できるようにしておくこと。

関連コマンド

ADD FIREWALL POLICY INTERFACE
DISABLE UPNP
SET FIREWALL POLICY

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H