[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE IP ROUTE

カテゴリー：IP / 経路制御（スタティック）

`DISABLE IP ROUTE {CACHE|COUNT|MULTIPATH}`

IPルートキャッシュ、ルートカウンター、等価コストマルチパス（ECMP）ルーティングを無効にする。

パラメーター

CACHE: ルートキャッシュを無効にする。デフォルトは有効。

COUNT: ルートカウンターを無効にする。デフォルトは無効。

MULTIPATH: 等価コストマルチパス（ECMP）ルーティングを無効にする。デフォルトは有効。

関連コマンド

ENABLE IP ROUTE
SHOW IP ROUTE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H