[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IP COMMUNITYLIST

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`DELETE IP COMMUNITYLIST=1..99 [ENTRY=1..4294967295]`

コミュニティーフィルターからエントリーを削除する。

パラメーター

COMMUNITYLIST: コミュニティーフィルター番号

ENTRY: フィルター内のエントリー番号。省略時はすべてのエントリーが対象となる。

例

``■ コミュニティーフィルター「1」からエントリー「3」を削除する。
`DELETE IP COMMUNITYLIST=1 ENTRY=3
` ■ コミュニティーフィルター「2」の全エントリーを削除する。
`DELETE IP COMMUNITYLIST=2`

関連コマンド

ADD IP COMMUNITYLIST
SHOW IP COMMUNITYLIST

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H